|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备测试报告 | | | | | |
| 设备型号 | OFIRE-V3A-32 | 入库日期 | | 2024-01-12 | 备注 |
| 序列号 | 22010190522 | 测试日期 | | 2024-01-15 |  |
| 测试环境 | 温度： 28°C 相对湿度： 55% | | | |  |
| 测试工具 | Window主机，Linux主机，光功率计，多功能功率计，（OTDR-Clinet工具，OF-BC工具，插回损测量仪，） | | | |  |
| 测试项目 | 测试内容 | | 测试结果 | |  |
| 主板 | 电源按键、220V接口、-48V接口是否正常 | | 是 | |  |
| debug串口是否正常 | | 是 | |  |
| 以太网口是否正常 | | 是 | |  |
| 4G网络是否正常 | | 是 | |  |
| OLED屏幕是否正常 | | 是 | |  |
| OTDR | 通讯是否正常 | | 是 | |  |
| 测试是否正常 | | 是 | |  |
| 光开关 | 通讯是否正常 | | 是 | |  |
| 光路切换是否正常 | | 是 | |  |
| 多功能光模块 | 通讯是否正常 | | 是 | |  |
| 光源是否正常 | | 是 | |  |
| 光功率是否正常 | | 是 | |  |
| 光路切换是否正常 | | 是 | |  |
| 固件 | 自动升级是否正常 | | 是 | |  |
| 长期测试是否稳定 | | 是 | |  |
| 总结 | 设备测试合格 | | | | |

测试人：聂侯辉 开始测试日期：2024-01-15 结束测试日期：2024-01-21